\documentclass[12pt,a4paper]{article}
\usepackage[portuguese]{babel}
\usepackage[lining]{ebgaramond}

\title{Practical Assignment \#1}
\author{
    João Neto -- 2023234004\\[1em]
    Vasco Alves -- 2022228207
}

\begin{document}
\maketitle
\tableofcontents
\newpage

\section{Introduction}
O objetivo principal deste trabalho era aprender IPTables e como configurar um com o Suricata um sistema de filtração e deteção de ataques. Para esse fim, foi simulado um sistema dividido em três redes e um router para conectar-las. As três redes são a DMZ (23.214.219.128/25, enp0s8), Internal network (192.168.10.0/24, enp0s9) e Internet (87.248.214.0/24, enp0s10).
As três redes tem varios serviços, o DMZ tem dns(23.214.219.130), mail(23.214.219.134), vpn-gw(23.214.219.133), www(23.214.219.132) e smpt(23.214.219.131). A Internal network tem ftp(192.168.10.2), datastore(192.168.10.3) e clientes (nos testes os clientes tem ip 192.168.10.4, mas está configurado para dar para qualquer edereço). Por fim a rede Internet tem dns2 (87.248.214.99) e eden (87.248.214.100), existe também outros serviços (87.248.214.98).
\section{Firewall}
\subsection{Packet fileter without NAT}
O policy que foi escolhido foi:
iptables -P INPUT DROP
iptables -P FORWARD DROP
iptables -P OUTPUT ACCEPT
Foi escolhido porque é mais facil dar DROP a todos os pacotes que não foi criado regras do que criar uma regra de DROP para todos os protocolos e possibilidades, o OUTPUT ficou para ACCEPT porque não existe razão para dar DROP dos pacotes que estamos a enviar neste trabalho.
Para o router conseguir resolver DNS requests e para aceitar coneções SSH da rede interna ou da VPN gateway foi utilizado estes comandos:
sudo iptables -A INPUT -o enp0s10 -p udp --dport 53 -j ACCEPT
sudo iptables -A INPUT -i enp0s9 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
sudo iptables -A INPUT -i enp0s8 -s 23.214.219.133 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
Para conseguirmos a confirguração pedida entre redes foi utilizado estes commandos:
sudo iptables -A FORWARD -i enp0s8 -o enp0s10 -s 23.214.219.130 -p udp --dport 53 -j ACCEPT
sudo iptables -A FORWARD -i enp0s9 -o enp0s8 -d 23.214.219.130 -p udp --dport 53 -j ACCEPT
sudo iptables -A FORWARD -i enp0s8 -o enp0s10 -s 23.214.219.130 -p tcp --dport 53 -j ACCEPT
sudo iptables -A FORWARD -i enp0s9 -o enp0s8 -d 23.214.219.131 -p tcp --dport 587 -j ACCEPT 
sudo iptables -A FORWARD -i enp0s9 -o enp0s8 -d 23.214.219.134 -p tcp --dport 143 -j ACCEPT 
sudo iptables -A FORWARD -i enp0s9 -o enp0s8 -d 23.214.219.134 -p tcp --dport 110 -j ACCEPT
sudo iptables -A FORWARD -i enp0s9 -o enp0s8 -d 23.214.219.132 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT 
sudo iptables -A FORWARD -i enp0s9 -o enp0s8 -d 23.214.219.132 -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
sudo iptables -A FORWARD -i enp0s9 -o enp0s8 -d 23.214.219.133 -p udp --dport 1194 -j ACCEPT 
sudo iptables -A FORWARD -i enp0s8 -o enp0s9 -s 23.214.219.133 -d 192.168.10.2 -j ACCEPT 
sudo iptables -A FORWARD -i enp0s8 -o enp0s9 -s 23.214.219.133 -d 192.168.10.3 -j ACCEPT
\subsection{Packet filtering with NAT}
Para conecções com origem/destino na internet foi utilizado DNAT/SNAT e iptables para "esconder" o ip para a internet que quer aceder a rede interna e iproutes para bloquear certos pacotes de entrar, para conseguir a configuração utilizamos estes comandos:
sudo iptables -A FORWARD -i enp0s10 -o enp0s9 -d 192.168.10.2 -p tcp --dport 21 -j ACCEPT
sudo iptables -A FORWARD -i enp0s9 -o enp0s10 -p tcp --sport 20 -j ACCEPT
sudo iptables -t nat -A PREROUTING -s $dns2 -p tcp --dport 22 -j DNAT --to-destination 192.168.10.3
sudo iptables -t nat -A PREROUTING -s $eden -p tcp --dport 22 -j DNAT --to-destination 192.168.10.3
sudo iptables -t nat -A PREROUTING -i enp0s10 -p tcp --dport 21 -j DNAT --to-destination 192.168.10.2
sudo iptables -A FORWARD -i enp0s10 -o enp0s9 -d 192.168.10.3 -s $dns2 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
sudo iptables -A FORWARD -i enp0s10 -o enp0s9 -d 192.168.10.3 -s $eden -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
\subsection{External Network}
\subsection{Internal Network}

\section{Intrusion Detection}
Suricata rules:
drop tcp (dollar)EXTERNAL-NET any -> (dollar)HOME-NET any (msg:"ET"; flags:S; threshold:type both, track by-src, count 5, seconds 60; classtype:attempted-recon; sid:1000001; rev:1;)
drop tcp any any -> any 80 (msg:"SQL injection"; content:"union"; nocase; content:"select"; nocase; classtype:web-application-attack; sid:1000002; rev:1;)
drop tcp any any -> any 80 (msg:"SQl injection"; content:"'or 1=1"; nocase; classtype:web-application-attack; sid:1000003; rev:1;)
drop tcp any any -> any 80 (msg:"XSS"; content:"<script"; nocase; classtype:web-application-attack; sid:1000004; rev:1;)

\section{Conclusion}
Fuck we learned alot
\end{document}
